**Specifikace požadavků na povlakové krytiny podlah ze zátěžového PVC**

Heterogenní podlahová krytina, výrobcem určená/doporučená pro použití ve školách (školních třídách, jídelnách apod), kde je dlouhodobě vystavena působení vysoké zátěže - zejména působení pohyblivého nábytku

Složení podlahoviny z několika vrstev (heterogenní):

* nášlapná vrstva s dekorem
* podkladní probarvená vrstva
* podkladní vrstva

Základní požadavky na vlastnosti:

- celková tl. podlahové krytiny min 2mm

- podlahovina v kategorii s nejvyšším stupněm zátěže tř. 34, 43

- protiskluznost, skup. R10

- odolná proti bakteriím

- matný vzhled

Nutno vyvzorkovat